Wincenty Pasikonik

ul. Szczawiowa 00

00-000 Łąka

tel. 000 000 000

Czechowice-Dziedzice 27.04.2025

PROTOKÓŁ nr 000/BDN/0000/2025

z badania stanu technicznego urządzeń elektrycznych1 Integralną częścią niniejszego protokołu ogólnego, są protokoły z poszczególnych prób wskazane w punkcie 13.

Miejsce wykonania badań:

Lokalizacja instalacji:

Data badania:

Rodzaj badania:

odbiorcze specjalne

okresowe na żądanie

Dokumenty normatywne na podstawie których wykonano badanie:

PN-HD 60364-6 PN-EN 61439-1

PN-EN 60204-1 inne:

Instalacja:

nowa zmodyfikowana

rozbudowana istniejąca

Oznaczenia w protokole:

U – znamionowe napięcie międzyfazowe

UO – znamionowe napięcie fazowe

f – znamionowa częstotliwość

Ipf – największy spodziewany prąd zwarciowy

Ze – impedancja pętli zwarcia (L-PE)

In – znamionowy prąd urządzenia ochronnego

IΔn – znamionowy prąd różnicowy urządzenia ochronnego różnicowoprądowego

Icn – znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy

Icu – znamionowy prąd wyłączalny graniczny

Ics – znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny

Icc – prąd znamionowy zwarciowy umowny

Ipk – prąd szczytowy wytrzymywany

Icw – prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

csa – przekrój przewodu w mm2

Informacje o zasilaniu:

Układy sieci:

TN-C TN-C-S TN-S TT IT

Liczba i rodzaj przewodów czynnych:

AC DC

jednofazowy, dwuprzewodowy (LN) dwubiegunowy

jednofazowy, trójprzewodowy (LLM) trójbiegunowy

dwufazowy, trójprzewodowy (LLN) inny

trójfazowy, trójprzewodowy (LLL) inny

trójfazowy, czteroprzewodowy (LLLN) inny

Dane sieci zasilającej w miejscu przyłączenia:

U/UO 400/230 V

f 50 Hz

Ipf kA

Ze Ω

Zabezpieczenie w miejscu przyłączenia:

typ:

In A

Icn, Icu, Ics kA

IΔn mA

Obciążalność zwarciowa rozdzielnicy:

Icc kA

Ipk kA

Icw A

Obwody sterownicze

Źródła zasilania obwodów sterowniczych:

bezpośrednio z obwodu zasilającego

transformator bezpieczeństwa

transformator sterowniczy

transformator izolacyjny

zasilacz

zasilacz wykonany według właściwych norm, w którym

zastosowano środki zapewniające, że – nawet w przypadku

wewnętrznego uszkodzenia – napięcie na zaciskach wyjściowych

nie przekroczy wartości 50 V AC lub 120 V DC

inne:

Napięcie znamionowe obwodu sterowniczego:

230 V AC DC

115 V AC DC

24 V AC DC

Inne: AC DC

Rodzaj obwodów ELV:

FELV PELV SELV

Oględziny wg normy PN-HD 60364-6

LP	Czynności	Ocena
1	sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	uwagi
2	obecność przegród ognioodpornych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła	nie dotyczy
3	dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia	pozytywna
4	dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i monitorujących	pozytywna
5	obecność i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia	pozytywna
6	dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na narażenia środowiskowe	pozytywna
7	prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych	pozytywna
8	przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych	pozytywna
9	obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji	pozytywna
10	oznaczenie obwodów, zabezpieczeń nadprądowych, łączników, zacisków itp.	pozytywna
11	poprawność połączeń przewodów	pozytywna
12	obecność i poprawność połączeń przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych	pozytywna
13	dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację	pozytywna

Próby wg normy PN-HD 60364-6.

LP	Czynności	Ocena
1	ciągłość przewodów	pozytywna
2	rezystancja izolacji instalacji elektrycznej	pozytywna
3	ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej	pozytywna
4	rezystancja / impedancja podłóg i ścian	nie dotyczy
5	samoczynne wyłączenie zasilania	pozytywna
6	ochrona uzupełniająca	pozytywna
7	sprawdzenie biegunowości	pozytywna
8	sprawdzenie kolejności faz	pozytywna
9	sprawdzenie kolejności faz próby funkcjonalne i operacyjne	pozytywna
10	spadek napięcia	pozytywna

Badanie wg normy PN-EN 60204-1.

LP	Czynności	Ocena
1	sprawdzenie zgodności wyposażenia elektrycznego z dokumentacją techniczną
2	sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania
3	sprawdzenie rezystancji izolacji
4	próba wytrzymałości elektrycznej izolacji
5	sprawdzenie zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi
6	ochrona uzupełniająca
7	sprawdzenie spełniania wymagań dotyczących wzmocnionego przewodu ochronnego
8	próby funkcjonalne

Protokoły.

LP	Rodzaj próby	Numer protokołu
1	Pomiar rezystancji izolacji
2	Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania
3	Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
4
5

Przyrządy pomiarowe

LP	Typ	Producent	Numer seryjny	Data wzorcowania
1
2
3

Uwagi, wnioski i zalecenia:

Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z przypisanymi kodami, wg normy PN-HD 60364-62 Nie dotyczy badań odbiorczych.

L.P.	Kod	Konieczność naprawy
1	C1	TAK
2	C2	TAK
3	C3	NIE
4
5
Kod C1 (Realne zagrożenie) – bezpieczeństwo osób eksploatujących urządzenia elektryczne jest zagrożone i wymagane jest natychmiastowe podjęcie prac naprawczych, przez osobę(y) uprawnioną(e). Kod C2 (Potencjalne zagrożenie) – bezpieczeństwo osób eksploatujących urządzenia elektryczne może być zagrożone i wymagane jest podjęcie prac naprawczych w trybie pilnym, przez osobę(y) uprawnioną(e). Kod C3 (Możliwość poprawienia stanu technicznego) – bezpieczeństwo osób eksploatujących urządzenia elektryczne nie jest aktualnie zagrożone, osoba(y) uprawniona(e) powinna(y) ocenić zasadność realizacji zaleceń dotyczących poprawy stanu technicznego.

Ocena ogólna wyników badań:

Data kolejnego badania:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:

(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)